附件3：模拟机载信号采集激励及数据网络分析装置采购清单
	序号
	交付物名称
	技术指标
	品牌
	数量
	单位
	型号
	规格
	质量要求

	1
	能源动力系统参数测量及传输装置
	【功能】可满足10个电推进单元的温度、转速、推力数据的采集，10路CAN信号的监控，以及信号的传输，包括信号采集及接收装置、光纤收发器、供电装置及配套线缆等；
【时延】数据回传时延≤100ms；
【丢包率】丢包率小于0.1%，具备断电续传及本地缓存能力
	-
	1
	套
	-
	-
	满足ISO9001质量管理体系要求，且满足全部功能需求

	2
	上位工控机及数采配置工具
	【CPU】16核，主频≥2.4GHz；
【内存】4×16GB DDR4，共配置64GB；
【存储】2TB NVMe SSD；
【显卡】显存≥8GB；
【网卡】PCIe SFP+万兆光网卡；
【显示器】27英寸2K专业显示器×2；
【功能】支持对信号传输装置的参数配置、通道设置、采样频率调整、通信协议设置等；
【数据刷新延迟】≤200ms
	-
	1
	套
	-
	-
	满足ISO9001质量管理体系要求，且满足全部功能需求

	3
	能源动力系统测控系统及集成配套支撑环境
	【功能】支持显示系统运行状态及关键参数，支持测控可视化集成配置，能够基于实测数据驱动三维模型，包括涵道风扇旋转动画、测点数据实时刷新等，实现能源动力系统运行状态的可视化映射；
【实时渲染帧率】≥60FPS（帧/秒），在加载完整模型、动态旋转动画的同时帧率稳定，不出现卡顿、掉帧的情况，鼠标拖拽旋转、平移、缩放模型，操作无明显延迟；
【告警可视化】超限测点可高亮变色、闪烁告警
	-
	1
	套
	-
	-
	满足ISO9001质量管理体系要求，且满足全部功能需求

	4
	模拟机载信号采集激励及数据网络分析装置附件及技术资料
	包括线缆定制、硬件集成、走线、安装、系统联调等
	-
	1
	套
	-
	-
	满足ISO9001质量管理体系要求，且满足全部功能需求



