	序号
	交付物名称
	技术指标
	数量
	质量要求

	1
	高温压敏胶带
	型号AIRKAP1规格
2.54cm*33m
	15
	材料包装完好
，按期交付

	2
	耐高温隔离膜
	型号
：Thermalimi
de RCBS规格
：50μm
*1.52m*78m
	1
	材料包装完好
，按期交付

	3
	高温真空袋膜
	型号VBF400-
75规格75
um*1.5m*100m
	1
	材料包装完好
，按期交付

	4
	脱模剂
	Loctite
55NC，规格5L
	15
	材料包装完好
，按期交付

	5
	光电开关
	PTV-X09P
	12
	材料包装完好
，按期交付

	6
	线缆桥架
	150mm*100mm
，配紧固件
	25
	材料包装完好
，按期交付

	7
	料片夹持辅助围框
	
外形尺寸
：600
*650mm材质
304不锈钢
，围框尺寸
:500
*500mm__eol_
_围框管径
:25mm
*25mm方管
，配套弹簧
:内径9mm、外
径12mm、初始
长度50mm、螺
距7m，配套插
销:MT193A
	4
	材料包装完好
，按期交付

	8
	光电安全门锁
	D4NS-1CF
+Lock-2插销
锁
	3
	材料包装完好
，按期交付

	9
	机器人辅助管线包
	WADCPS-28#
	1
	材料包装完好
，按期交付

	10
	耐高温隔热手套
	耐500°C铝箔
芳纶防热手套
，型号S532
	10
	材料包装完好
，按期交付
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